**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В.Мелентьев**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании гаража**

1. **Общие положения**
   1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утв. приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 и устанавливает нормы поведения людей и содержания территории и помещений гаража в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы.
   2. В помещениях гаража, на видных местах, должны быть вывешены знаки (таблички) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим и номера телефона вызова пожарной охраны.
   3. Водители допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются в Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
2. **Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания**
   1. При расстановке автомобилей в гараже расстояние между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями гаража должны быть не менее 0,3 - 0,8 м.
   2. Гараж должен быть обеспечен исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения:
      * огнетушителями;
      * пожарным щитом;
      * ящиком с сухим просеянным песком.
   3. В гараже запрещается:
      1. Устанавливать автомобили в количествах, превышающих норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями и между автомобилями и элементами гаража.
      2. Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего.
      3. Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйс­твенных и других нужд, не связанных с пожаротушением.
      4. Устраивать временную электропроводку, навешивать на электропровода и выключатели какие-либо предметы.
      5. Сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах.
      6. Заправлять автомобили топливом, а также сливать топливо из баков. 2.3.7. Использовать паяльные лампы, факелы и другие виды открытого огня для разогрева двигателя и освещения затемненных мест.
      7. Хранить тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
      8. Оставлять промасленные концы, ветошь, вату и спецодежду на автомобиле и около него.
      9. Оставлять автомобили с включенным зажиганием.
      10. Допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.
      11. Применять для промывки двигателя, кузова автомашины и рук бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
      12. Подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор непосредственно из емкости шлангом или другим способом.
      13. Курить в необорудованных для этого местах.
3. **Требования к содержанию гаражей**
   1. Покрытие пола автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.
   2. Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них должно исключать скольжение.
   3. Легковой автомобиль должен комплектоваться порошковым огнетушителем вместимостью корпуса не менее 2 л (ОП-2).
   4. Курить разрешается только в специально оборудованном для этого месте, обозначенном соответствующим знаком.
   5. Помещения гаража должны оборудоваться:
      * автоматической пожарной сигнализацией;
      * системой оповещения людей о пожаре;
      * системой общеобменной вентиляции;
      * сертифицированными переносными огнетушителями;
      * знаками пожарной безопасности;
   6. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда.
   7. Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал необходимо удалять ежедневно по мере его накопления.
   8. По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должен проверить противопожарное состояние помещения и обесточить электрооборудование.
   9. Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка.
   10. Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.
   11. При эксплуатации гаражей запрещается:
       * использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
       * загромождать оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям.
       * оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.
       * применять горючие растворители (ацетон, бензин) для промывания инструмента и оборудования вне специально оборудованных площадок.
       * оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду по окончании работы.
       * хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ.
       * проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении работ.
       * производить термические, сварочные и другие пожароопасные работы.
   12. Водителю и обслуживающему персоналу в гаражах запрещается:
       * нарушать план расстановки при парковке автотранспортного средства, уменьшая расстояние между автомобилями.
       * загромождать ворота и проезды.
       * промывать двигатель с использованием ЛВЖ.
       * сливать горючие жидкости в канализационные сети.
       * оставлять автомобиль с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла.
       * заправлять и сливать из автомобиля топливо.
       * подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобиле.
       * подогревать двигатели открытым огнем.
       * пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
       * оставлять автомобиль с включенным зажиганием.
       * поручать техническое обслуживание автомобиля лицам, не имеющим соответствующей квалификации.
       * допускать скопление на двигателе и его картере грязи и масла.
       * эксплуатировать автомобиль с неисправными приборами системы питания.
       * ставить автомобиль на хранение с неисправной электропроводкой, системой питания.
4. **Обязанности работников**
   1. Ответственность за противопожарное состояние, своевременное выполнение мероприятий по пожарной безопасности, содержание в исправном состоянии и пригодности к применению средств пожаротушения возлагается на .
   2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:
      1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации.
      2. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.
      3. Следить за тем, чтобы после окончания работ проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения.
      4. Обеспечить содержание в исправности и постоянной готовности к действию средств пожаротушения и сигнализации.
   3. Все работающие в гараже обязаны:
      1. Четко знать пожарную опасность гаража и пути эвакуации.
      2. Строго выполнять установленные правила и инструкции о мерах пожарной безопасности.
      3. Не допускать действий, которые могут привести к пожару.
      4. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться практически.
   4. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.
5. **Действия персонала при пожаре**
   1. Работник, обнаруживший пожар или явные признаки горения (задымление, запах гари), немедленно должен сообщить по телефону 112 в пожарную охрану, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию; по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися огнетушителями.
   2. Ответственный за пожарную безопасность при возникновении пожара обязан:
      1. Обнаружив пожар или признаки горения (задымление, запах гари) продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

5.2.2. Указать эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации.

5.2.3 Назначить лиц из состава водителей, привлекаемых к эвакуации людей и транспортных средств.

* + 1. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
    2. По возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
    3. В случае невозможности потушить загоревшийся автомобиль, соблюдая меры безопасности, по возможности отбуксировать горящий автомобиль из гаража с помощью других транспортных средств.

5.3. При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть гараж.

**Начальник отдела ГОЧС и охраны Г.В.Торгашов**

**Заместитель директора по КБ М.А.Петров**